Русаков Даниил 2ИСИП-419

L2 Написать код рисунка

system 0  
mov 0,r0  
out r0,p0  
mov 700,r1  
out r1,p1  
mov 4380,r2  
out r2,p2  
mov 7FF8,r3  
out r3,p3  
mov 3FFC,r0  
out r0,p4  
mov 7FF8,r1  
out r1,p5  
mov 4380,r2  
out r2,p6  
mov 700,r3  
out r3,p7  
  
m:  
;дВИГАЕМ КРЫШУ  
IN P0,R0  
ROR 1,r0  
OUT R0,P0  
;  
IN P1,R0  
ROR 1,r0  
OUT R0,P1  
;  
IN P2,R0  
ROR 1,r0  
OUT R0,P2  
;  
IN P3,R0  
ROR 1,r0  
OUT R0,P3  
;  
IN P4,R0  
ROR 1,r0  
OUT R0,P4  
;  
IN P5,R0  
ROR 1,r0  
OUT R0,P5  
;  
IN P6,R0  
ROR 1,r0  
OUT R0,P6  
;  
IN P7,R0  
ROR 1,r0  
OUT R0,P7  
;  
JMP m  
  
stop